DISEÑO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS POR ABSORCIÓN

Créditos: 6

CONTENIDO TEMÁTICO

1.    La termodinámica de los ciclos de refrigeración por absorción
       1.1 Principios termodinámicos
       1.2 Máquina térmica
       1.3 Ciclo de Carnot
       1.4 Tipos de máquinas térmicas
       1.5 Maquinaria frigorífica
       1.6 El ciclo ideal
       1.7 El ciclo real

2.- Ciclos termodinámicos de refrigeración por absorción
       2.1 Introducción
       2.2 Ciclo intermitente
       2.3 Ciclo continuo
       2.4 Ciclo continuo de difusión
       2.5 Ciclo dual de refrigeración por absorción
       2.6 Ciclo abierto
       2.7 Ciclo a doble efecto o a dos etapas

3.- Representación de ciclos de refrigeración por absorción en diferentes planos
termodinámicos
      3.1 Plano termodinámico de Oldham
      3.2 Plano termodinámico de Merkel/ Bosnjakovic
      3.3 Determinación del balance energético de una instalación frigorífica por
            absorción utilizando un plano termodinámico de Merkel

4.- Propiedades termodinámicas de mezclas binarias y parámetros de diseño ciclo de   refrigeración por absorción
      4.1 Propiedades termodinámicas
      4.2 Potencia de refrigeración específica del refrigerante
      4.3 Masa del refrigerante en circulación

5.- Cálculo de un refrigerador por absorción en funcionamiento intermitente
      5.1 coeficiente de operación

6.- Anexos