Especificación de Hardware

Héctor Daniel Cortés González 13/Oct/99

Establece los requisitos de hardware para los equipos de cómputo del Centro de Investigación en Energía

Índice General

1 Equipos Windows 1 1.1 Configuración Mínima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Configuración Recomendada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Equipos Linux 2 2.1 Configuración Workstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2.2 Configuración Servidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2.3 Configuración Cálculo Numérico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1 Equipos Windows

Todos los equipos requieren Gabinete ATX 250W, Teclado PS/2 Win95/98, Ratón PS/2 IntelliMouse, Unidad de diskettes de 1.44 MB, Tarjeta de Red EtherLink XL (3c905B), No-Break 500 VA, Licencias Windows 98 y Office 2000.

1.1 Configuración Mínima

• Motherboard Intel SE440BX2 • Procesador Intel Celeron 366 MHz • 32 MB RAM • Disco Duro 4 GB ATAPI2 • Tarjeta de Video AGP S3 Trio 3D 4MB • Monitor ViewSonic 14" • CD-ROM GoldStar 32X

1.2 Configuración Recomendada

• Motherboard Intel SE440BX2 • Procesador Intel Pentium II 350 MHz

• 64 MB RAM • Disco Duro 4 GB ATAPI2 • Tarjeta de Video AGP S3 Trio 3D 4MB • Monitor ViewSonic 15" • CD-ROM GoldStar 40X • Drive IOmega ZIP Interno ATAPI

2 Equipos Linux

Todos los equipos requieren: Gabinete ATX 250W, Teclado PS/2 Win95/98, Ratón PS/2 Tres Botones Tipo Unix, Unidad de diskettes de 1.44 MB, No-Break 500 VA mínimo.

2.1 Configuración Workstation

• Motherboard Intel SR440BX • Procesador Intel Pentium II 450 MHz • 64 MB RAM @ 100MHz • Disco Duro 6GB ATAPI2 • Monitor ViewSonic 17" • CD-ROM Goldstar 40X • Drive IOmega ZIP Interno ATAPI • Tarjeta de Red 3c905B • Incluye tarjeta de video nVidia Riva TNT

2.2 Configuración Servidor

• Motherboard Intel SE440BX2 • Procesador Intel Pentium II 350 MHz • 128 MB RAM @ 100MHz • Disco Duro 8 GB ATAPI2 • Tarjeta de Red 3c905B • Tarjeta de Video AGP S3 Trio 3D 4MB • Monitor ViewSonic 15" • CD-ROM Goldstar 40X

2.3 Configuración Cálculo Numérico

• Motherboard Intel N440BX • Dos procesadores Intel Pentium III 450 MHz • 256 MB RAM @ 100 MHz • Disco Duro 12 GB ATAPI2 • Monitor ViewSonic 17" • Ratón PS/2 Tres Botones tipo Unix • Incluye controlador de red Intel EtherExpress 10/100 MHz • Incluye controlador de video AGP CL5480 4 MB • Incluye controlador SCSI SYM53C876